附：

|  |
| --- |
| **询价清单** |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 双头大锅灶 | 2000\*1150\*800 | 1、能源：天然气；3、台面采用厚度≥1.0mm 201不锈钢整体压膜成型，渍水降温槽无焊接缝，台面无渗漏，围板、背板、侧板、后挡板等外围采用201不锈钢制作，厚度≥1.0mm；4、龙骨架国标不锈钢方管≥25mm\*38mm厚≥1.2mm，衬板电解镀锌钢板厚≥1.5mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm，炉膛≥50m厚耐高耐火砖及≥50mm厚耐高温泥；5、配备火力调节开关，每个炉头配摇摆龙头（需提供水龙头的国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书）。带熄火、漏气保护，符合国家强制标准；噪音小于65dB;7、立柱采用201≥Φ51\*1.2mm不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。 | 2 | 台 |
| 2 | 12孔煮面炉 | 700\*700\*800 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板，2、配 ø50不锈钢可调重力脚；3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 3KW  | 1 | 台 |
| 3 | 锦厨多功能节能保温炉(煮面炉)(60型) | 尺寸外径65CM/内径60CM/高91CM/ | 尺寸外径65CM/内径60CM/高91CM/电压380V/频率50Hz/功率12KW/容量140L | 1 | 台 |
| 4 | 嵌入电磁吊汤炉连台 | 650\*700\*500 | 1、 全不锈钢结构设计，专业散热风道设计，商用机芯，经久耐用； 2、 商用设计理念，炉面板采用4mm厚微晶玻璃面板，坚固耐用； 220v 5kw | 1 | 台 |
| 5 | 台式臊子炉 | 700\*570\*240 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.0mm优质不锈钢板，2、配 ø50不锈钢可调重力脚；3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 2KW  | 1 | 台 |
| 6 | 平板车 | 850\*600\*800 | 1.采用201#1.2mm优质不锈钢板制作；2.框架采用50\*50\*5mm国标角钢焊接；下以1.2mmU型加强槽钢承托补固；3、立柱采用¢25\*1.0mm不锈钢管；4、配两定向两万向活动静音重力脚轮并连优质轴承。5.焊接处采用满焊连接，整体无尖角和毛刺； | 6 | 台 |
| 7 | 三层餐车 | 850\*450\*900 | 1.采用201#1.2mm优质不锈钢板制作；2.框架采用φ25\*1.2mm不锈钢管焊接，3.采用静音两万向两定向滑轮并带刹车。4.焊接处采用满焊连接，整体无尖角和毛刺； | 8 | 台 |
| 8 | 台式五格保温炉 | 1800\*700\*250 | 1、台面（201#）、侧面板、层板1.2mm优质不锈钢板，2、配 ø50不锈钢可调重力脚；3、配有不锈钢发热管、温控器、工作指示灯，功率：220V 3KW ，配温控保护、防止干烧,4、.配1/1GN份数盘5个。 | 4 | 台 |
| 9 | 绞切两用机 | 600\*450\*780 | 1、双电一绞一切，全新不锈钢外壳设计 2、散热窗设计，能及时有效的排除电机因工作产生的热量，散热性能强 3、带刹车万向防滑轮，高耐磨橡胶轮，静音效果好 4、切肉绞馅功能于一体，切面组织新鲜，适用于肉类切片、切丝、绞馅、灌肠。 | 1 | 台 |
| 10 | 万安不锈钢蒸饭盘 | 长60CM/宽40CM/厚度0.5MM(丝） | 不锈钢材质型号：304# | 150 | 个 |
| 11 | 万安不锈钢馒头盘 | 长60CM/宽40CM/厚度0.5MM(丝） | 不锈钢材质型号：304# | 20 | 个 |
| 12 | 密胺14寸6格餐盘(MA0199) | 长35.5CM/宽25.5CM/高2CM | A8 密胺 | 1500 | 个 |
| 13 | 不锈钢勺子 | / | / | 2000 | 个 |
| 14 | 小白盘 | 125\*125\*30mm | A8密胺 | 1500 | 个 |
| 15 | 小白碗 | 125\*125\*55mm | A8玉瓷 | 1500 | 个 |
| 16 | 竹筷(24cm) | 长24CM/每包43双 | 竹子 | 3000 | 双 |
| 17 | 面碗（小号） | 直径：16.6cm、高：5.5cm、底径：6.6cm  | 密胺 | 150 | 个 |
| 18 | 面碗（大号） | 直径：17.7cm、高：5.9cm、底径：6.6cm  | 密胺 | 150 | 个 |
| 19 | 密胺饭碗 | 口径11.4CM/高5.6CM/重量125g | 密胺 | 400 | 个 |
| 20 | 不锈钢绞肉机DC-G(6L)(可搅辅料) | 额定功率1000W/额定电压220V/频率50Hz包装尺寸27CM\*27CM\*38CM容量6L | 304(食品级) | 2 | 台 |
| 21 | 台式料理机LY-500(5L) | 电机型号9850/功率2.3KW/转速27000/min/容量5L/重量7kg | 塑料 | 2 | 台 |
| 22 | 电子克秤KFS-F5(2kg)(方形盘) | 尺寸21\*14.6\*35MM/最大秤量2kg/最小秤量1g/净重330g | 塑料 | 2 | 台 |
| 23 | 木柄竹刷把 | 长30CM/木柄长4CM/木柄直径4CM | 竹子 | 10 | 把 |
| 24 | 牛筋防水围裙 | 长120CM/宽90CM | PVC(聚氯乙烯) | 4 | 条 |
| 25 | 塑料保鲜盒(2号) | 长38.5CM/宽27CM/高14CM/容量8L | PP | 30 | 个 |
| 26 | 塑料透明储物箱(小号)(5063) | 长47CM/宽35.5CM/高29CM | 聚乙烯(HDPE) | 8 | 个 |
| 27 | 塑料白色周转箱(2号)(8018)(有盖) | 长52.5CM/宽40CM/高22CM | 聚乙烯(HDPE) | 5 | 个 |
| 28 | 塑料白色水箱(8206)(只可装水和浸泡) | 长79CM/宽57CM/高52.5CM/容量175L | 聚乙烯(HDPE) | 6 | 个 |
| 29 | 塑料白色圆桶(180型) | 直径54CM/高55CM/容量80L | 聚乙烯(HDPE) | 2 | 个 |
| 30 | 塑料小圆凳 | 底部直径30CM/高23CM | 聚乙烯(HDPE) | 10 | 根 |
| 31 | 塑料方形菜板（白色） | 长56CM/宽36CM/高2.5CM | PE | 8 | 个 |
| 32 | 塑料方形菜板（红色） | 长56CM/宽36CM/高2.5CM | PE | 3 | 个 |
| 33 | 塑料方形菜板（黄色） | 长56CM/宽36CM/高2.5CM | PE | 3 | 个 |
| 34 | 塑料方形菜板（蓝色） | 长56CM/宽36CM/高2.5CM | PE | 2 | 个 |
| 35 | 塑料方形菜板（蓝色） | 长56CM/宽36CM/高2.5CM | PE | 2 | 个 |
| 36 | 塑料蓝色毛菜筐(3005) | 长60.5CM/宽42.5CM/高30CM | 强化塑料 | 25 | 个 |
| 37 | 塑料蓝色毛菜筐(3005) | 长60.5CM/宽42.5CM/高30CM | 强化塑料 | 30 | 个 |
| 38 | 塑料地架(小号) | 长50CM/宽35CM/高10CM | 聚乙烯(HDPE) | 10 | 个 |
| 39 | 地刮(刮头75cm) | 刮头长75CM/总长127CM | 刮头PP/把手不锈钢 | 6 | 把 |
| 40 | 小心地滑标识牌 | 长45CM/宽28.5CM/高57.5CM | PP | 4 | 个 |
| 41 | 量杯(3.5L) | 长23CM/宽17.5CM/高22.5CM/容量3500ml | PP | 2 | 个 |
| 42 | 塑料白色周转箱(2号)(8018)(无盖) | 长52.5CM/宽40CM/高22CM | 聚乙烯(HDPE) | 4 | 个 |
| 43 | 加厚白盆(04) | 外口径长39.5CM/宽30CM/高13CM/内口径长36CM/宽27CM/底外径长33CM/宽25CM | PP | 10 | 个 |
| 44 | 保温桶(80L)(无水龙头) | 外径46CM/外高57CM/容量137斤/米饭67斤 | 201 | 3 | 个 |
| 45 | 不锈钢份数盆1/3(卷边)(6.5cm深) | 外径长32.5CM/外径宽17.5CM/内径长30CM/内径宽15CM/高6.5CM/容量约2.4L | 201 | 200 | 个 |
| 46 | 不锈钢份数盆1/3(卷边)(10cm深) | 外径长32.5CM/外径宽17.5CM/内径长30CM/内径宽15CM/高10CM/容量约3.6L | 201 | 30 | 个 |
| 47 | 不锈钢份数盆1/1(卷边)(10cm深) | 长52.5CM/宽32.5CM/高10CM/厚度0.7MM(丝) | 201 | 20 | 个 |
| 48 | 不锈钢份数盆1/1(卷边)(15cm深) | 长52.5CM/宽32.5CM/高15CM/厚度0.7MM(丝) | 201 | 10 | 个 |
| 49 | 不锈钢份数盆盖子 | 长52.5CM/宽32.5CM/厚度1.0MM(丝) | 201 | 20 | 个 |
| 50 | 木柄不锈钢板漏/大漏(30cm) | 柄长23CM/直径30CM | 201 | 5 | 把 |
| 51 | 中长钢水勺(14cm) | 柄长35CM/勺头直径14CM/勺底直径9.5CM/勺深7.5CM/容量0.79L/重量224G | 201 | 4 | 个 |
| 52 | 4两钢柄打菜勺 | 总长43.5CM/勺头直径8.7CM | 马氏体型不锈钢403 | 20 | 把 |
| 53 | 不锈钢打蛋器(16寸) | 总长40CM/柄长13CM/钢条16根 | 201 | 2 | 把 |
| 54 | 肉抓 | 金旭木把不锈钢肉抓(花梨木肉抓)(55cm) |  | 2 | 个 |
| 55 | 不锈钢剪刀 | 总长22CM/刀口长12CM | 201 | 2 | 把 |
| 56 | 木把不锈钢肉抓(花梨木肉抓)(55cm) | 总长55CM/抓头宽4CM/木把手长10CM | 201 | 2 | 双 |
| 57 | 正方形白色毛巾(30\*30cm) | 长30CM/宽30CM |  | 20 | 张 |
| 58 | 不锈钢漏格份数盆1/1(卷边)(10cm深) | 长52.5CM/宽32.5CM/高10CM/厚度0.7MM(丝) | 201 | 6 | 个 |
| 59 | 木把不锈钢炒勺(10两) |  | 201 | 12 | 把 |
| 60 | 木柄不锈钢大锅铲(17cm) | 总长100CM/木柄长80CM/铲头长26CM/铲头宽17CM | 201 | 6 | 把 |
| 61 | 榕茂木把不锈钢小锅铲2# | 柄长29CM/铲头长13CM/铲头宽13CM/木把长8CM | 201 | 8 | 把 |
| 62 | 饭勺(叉型)(大号)(2105) | 总长25.7CM/勺宽9.3CM | PP(食品级) | 10 | 把 |
| 63 | 水管 | 管内直径25MM/长40M | PVC纤维 | 2 | 卷 |
| 64 | 托盘架 | 长：50cm、宽：每格45cm、高1.2米 |  | 1 | 台 |
| 65 | 干粉灭火器(MFTZ/ABC20)(20kg)(国标) | 干粉灭火剂ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)/灭火级别6A/使用温度范围-20℃到+55℃/重量36kg±3KG/灭火剂充装量20kg±0.4kg/20℃有效喷射时间≥30S | 碳钢+氮气 | 6 | 台 |
| 66 | 灭火毯(2.0m\*2.0m) | 长2.0M/宽2.0M |  | 6 | 包 |
| 67 | 竹柄不锈钢粗漏丝(8目) | 柄长33CM/直径30CM | 201 | 8 | 个 |
| 68 | 竹柄不锈钢细漏丝(12目) | 柄长39CM/直径30CM | 201 | 8 | 把 |
| 69 | 电子台秤ACS-30-H(30kg) | 长31CM宽31CM高13CM/准确度等级3级/最大秤量30kg/最小秤量200g/检定分度值10g/实际分度值10g/检定分度数3000/最大皮重值15kg/温度范围:0到40 ℃ | 201+塑料 | 2 | 台 |
| 70 | 电子台秤ACS-30-H(30kg) | 长31CM宽31CM高13CM/准确度等级3级/最大秤量30kg/最小秤量200g/检定分度值10g/实际分度值10g/检定分度数3000/最大皮重值15kg/温度范围:0到40 ℃ | 201+塑料 | 2 | 台 |
| 71 | 生铁反边锅(燃气)(82cm) | 外径82CM/外高23CM/重量8-8.3kg | 生铁 | 4 | 个 |
| 72 | 粘钩 | 长12CM/宽12CM |  | 30 | 个 |
| 73 | 叶花不锈钢汤勺(7叶花汤勺) | 总长28CM/勺头直径7.3CM | 201 | 10 | 把 |
| 74 | 1尺5手打小炒锅(燃气)(50cm) | 外径50CM/外高16.3CM/重量3kg | 熟铁 | 12 | 个 |
| 75 | 麦饭石浅汤炉(28cm)+蒸笼（不要中间竹格） | 内径28CM/总高14.5CM/蒸笼高度7CM/锅高度7CM | 麦饭石/竹子 | 20 | 个 |
| 76 | 分色切刀(1#)白包10抒红色3把、黄色3把、蓝色3把、咖啡色2把 | 塑钢手柄/颜色：红、黄、篮、绿、黑、白总长33.5CM/刀口长23CM/刀口宽9.6CM/刀柄长10.5CM | 马氏体型不锈钢40CR13 | 21 | 把 |
| 77 | 砍刀 | 总长30CM/刀口长20CM/刀口宽12CM/刀柄长10CM | 碳钢CS-528 | 2 | 把 |
| 78 | 不锈钢调味盅(方形含盖)(16CM) | 口边长18CM/底边长15.5CM/高13CM/厚度1.0MM(丝)/容量3.1L | 201 | 75 | 个 |
| 79 | 不锈钢汤桶(60cm) | 内径60CM/内高60CM/厚度3.0MM(丝) | 201 | 8 | 个 |
| 80 | 不锈钢漏盆(50cm) | 外径48CM/内径43CM/高度15.4CM/厚度1.3mm(丝)/重量0.9kg | 201 | 6 | 个 |
| 81 | 不锈钢盆(80cm) | 外径78CM/外高21CM/厚度1.3MM(丝) | 201 | 4 | 个 |
| 82 | 废料盒 | 外部上口尺寸：50\*34\*14cm内部上口尺寸：40\*30\*13cm底部尺寸：40\*27cm |  | 4 | 个 |
| 83 | 多功能擦拭分色长方形毛巾(75\*35cm)蓝色20张、紫色20张、白色20张。 | 长75CM/宽35CM/颜色：白、红、黄、紫、绿、蓝、咖啡 | 纤维 | 60 | 张 |